Conversion en barres

**Dictionnaire des données**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom** | **Type** | **Signification** |
| licenceGrayCode | Chaine de caractères | Comporte un numLicence traduit en gray code |
| correspGrayCodeBarre | Dictionnaire | Correspondance entre les gray codes et les 8 différentes hauteurs de barre |
| listeBarres | Liste d’entiers | Liste contenant la phrase grey code traduite en hauteurs de barres |
| motBinaire | Liste d’entier | Variable temporaire qui contient un mot de 3 bits qui représente la moitié d’encodage d’un caractère. Un caractère est codé sur 6 bits et une barre sur 3 bits, il faut donc 2 barre pour encoder un caractère. |